녹색자전거봉사단연합 Green Bicycle for Volunteers Association

138-050 서울시 송파구 방이동 88 -10  Tel.(02)414-9994 Fax.(02)2203-5309

홈페이지 http://www.greenbicycle.or.kr , E-Mail : mjh9223@naver.com

한만정 대표, 우충일 교육사업국장, 담당 : 김민호 홍보팀 간사 (02-414-9978)

보도자료	NEWS RELEASE

시민자전거수질모니터단 2011년 중랑천수질조사결과

- 중랑천 한강합류점으로 갈수록 수질오염 심각

중랑천 하류에 대한 오염원 조사와 이에 대한 대책수립 필요

녹색자전거봉사단연합은 2011년  “중랑천 수질보전 활동사업” 일환으로  시작한 중랑천 수질실태조사를 분석한 결과 중랑천은 2006년부터 2010년까지 점차 중류,상류,하류순으로 개선되어 가고 있지만 2011년 하류지점은 여전히 화학적산소요구량(COD) 하천생활환경기준상 ‘나쁨’으로 수질오염이 되어 있는 것으로 나타났다.

-시민자전거수질모니터단 중랑천 실태조사 개요-

1. 조사기간 : 2011년 5월 3일 – 11월 21일 (우천 제외 등 날씨 고려조사)

2. 조사대상 : 중랑천 10곳

○ 중랑천 상․중․하류로 나누어 중랑천 다리를 중심으로 10개 지점을 임의로 선정

○ 상류(4) : 노원교, 창동교, 녹천교, 한천교

○ 중류(3) : 월릉교, 중랑교, 장안교

○ 하류(3) : 군자교, 성동교, 용비교

3. 조사방법

○ 자전거수질모니터단 2인 1조로 구성된 10명 시료채취, 시각확인, 현장실태조사

○ pH, 용존산소, COD, (NH4+NO3)-질소,PO4-인,수온을 간이수질측정기구(에코테스트기) 통한 수질측정조사

* (NH4+NO3)-질소,PO4-인 에코테스트결과 오류로 환경부 물환경정보시스템 2011년 결과자료로 보정

○ 년 6회 정기적인 현장오염실태조사로 시계율적조사 실시

○ 2011년 중랑천의 연평균 화학적산소요구량은 전체적으로 최소 2.84PPM, 최대 10.5PPM으로 나타났고 중랑천 하류로 갈수록 수질이 오염되어 있는 것으로 나타났다.

○ 특히 중하류지점(장안•군자교지점)에서 10PPM 초과로 나타나 수질오염이 많이 되어 있는 것으로 나타났다.

○ 계절에 상관없이 중하류지점(월릉•용비교)까지 대부분 7PPM이상으로 나타나 수질이 보통이거나 나쁨으로 나타났다.

○ 2011년 환경부 수질측정망 화학적산소요구량에서도 최소 6.94PPM, 최대 11.77PPM으로 나타났고 중랑천 하류로 갈수록 수질이 오염되어 있는 것으로 나타났다.

환경부 수질측정망 연간자료에 의하면 중랑천의 연평균 총질소는 2006년부터 2010년까지 전체적으로 개선되어가고 있는 것으로 나타났으나  2011년 환경부 수질측정망 중랑천의 연평균 총질소는 상류인 상계동 10PPM과 하류인 성수동 14.85PPM으로 높게 나타났으나 호소 생활환경기준상 매우나쁨(1.5PPM)보다 최대 약14배에서 최소 약 10배로 높게 초과되어 나타났다.

환경정책기본법 하천 생활환경기준에는 총질소 기준이 없어 호소기준을 적용함

○ 2011년에는 전체적으로 봄여름인 5월부터 9월까지 개선되어가다 10월부터 농도가 다시 상승하는 것으로 나타났다.

환경부 수질측정망 연간자료에 의하면 중랑천의 연평균 총인은 2006년부터 2010년까지 전체적으로 개선되어가고 있지만 2011년 환경부 수질측정망 중랑천의 연평균 총인은 상류인 도봉동은 0.3PPM, 하류인 성수동 1.25PPM으로 하천생활환경기준 ‘약간 나쁨’에서 ‘매우 나쁨’사이 있는 것으로 나타났다.

○ 하류인 성수동은 하천생활환경기준 '매우 나쁨‘ (0.5PPM초과)보다 2.5배 높게 나타나 하류로 갈수록 수질오염이 많은 것으로 나타났다.

○ 성수동은 봄여름인 5월부터 9월까지 개선되어가다 10월엔 농도가 상승하는 것으로 나타났다.

시민 자전거수질모니터단의 의한 중랑천 실태조사결과 분석결과  중랑천 하류에 대한 오염원 조사와 이에 대한 민관협력 대책수립, 중랑천 중류,하류바닥에 침전된 오염물질 제거, 중랑천으로 유입되는 우수관거 교체 및 감시, 중랑천 인근 하수종말처리장의 보완, 자연정화식물를 통한 지속적인 중랑천 개선 및 귀화유해식물 제거, 중랑천과 연결된 소하천 오염원 조사 및 개선이 필요하다.

1. 중랑천 하류에 대한 오염원 조사와 이에 대한 민관협력 대책수립

2011년 수질샘플조사결과 중랑천 중하류인 월릉교,중랑교,장안교,군자교,성동교,용비교지점에서 화학적산소량 샘플조사결과 모두 ‘약간나쁨’ 또는 ‘나쁨’로 나타났고 2011년 환경부 수질측정망 화학적산소요구량에서도 중랑천 하류로 갈수록 수질이 오염되어 있는 것으로 나타나 중랑천으로 유입되는 점오염원 및 비점오염원에 대한 조사/감시/개선을 위해 중랑천과 인접한 성동구/중랑구/동대문구/노원구 민관이 함께하는 거버넌스를 구성하여 중랑천 살리기를 위한 민간협력체계를 구축할 필요가 있다. 특히 2011년 6월 중랑천 공동관리를 위해 8개 자치단체로 구성된 중랑천 생태하천협의회에 민간단체도 같이 참여하여 공동추진과제를 논의하고 협력할 수 있도록 해야 한다.

2. 중랑천 중류,하류바닥에 침전된 오염물질 제거

중류,하류바닥에 침전된 오염물질을 주기적으로 제거하여 하천특성상 유량증가시 발생되는 침전된 오염물질 혼탁증가를 방지해야 한다.

3. 중랑천으로 유입되는 우수관거 교체 및 감시

서울도심의 대부분은 효율성을 고려하여 우수와 오수가 합쳐지는 합류식관거로 이루어져 있어 여름 등 폭우가 오는 날씨에는 우수가 희석되어 오수종말처리장의 부하가 커져 1차처리후 바로 방류로 부유물질과 유기물질이 하천에 쌓여 오염물 총량이 많아지고 있는 실정이다. 장기적으로 우수관과 오수관을 분리하여 바로 오수처리장에서 처리될수 있도록 할 필요가 있다. 또한 중랑천 인근 몇몇 노점상인, 상점의 우수관에 버려지는 불법투기를 감시해야할 필요가 있다.

4. 중랑천 인근 하수종말처리장의 보완

폭우가 오는 날씨에는 우수가 희석되어 오수종말처리장의 부하가 커져 1차처리후 바로 방류로 부유물질과 유기물질이 하천에 쌓여 오염물 총량이 많아지지 않도록 하수종말처리장의 날씨에 영향이 받지 않는 시설이 필요하다.

5. 자연정화식물를 통한 지속적인 중랑천 개선 및 귀화유해식물 제거

총질소, 총인 등 무기물질을 흡수하여 성장하는 수생동식물(부래옥잠, 토종우렁이, 논게물장군, 논병아리 등)을 육성을 통해 자연이 스스로 치유될 수 있도록 대책을 마련한다. 또한 사람에게 피부알레르기를 유발하는 중랑천 상류 및 중류하천 인근에 번성한 귀화식물인 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀, 돼지풀 등을 수시로 제거한다.

6. 중랑천과 연결된 소하천 오염원 조사 및 개선

중랑천은 성북구와 중구에서 연결된 성북천, 정릉천, 청계천, 강북구와 도봉구에서 연결된 대동천, 인수천, 우이천, 화계천, 도봉천, 방학천 노원구에서 연결된 당현천으로 10개 소하천이 연결되어 있어 중랑천으로 유입되는 소하천에 대한 오염원 조사 및 개선이 필요하다.