암사취수장~하남시계

자전거도로 현장심의 의견

한강사업본부에서 요청한 심의 안건에 대한 현장조사 및 심의 결과 생태경관보전지역을 통과하는 3구간과 4구간에 해당하는 지역은 생태계의 민감성과 사업의 결과로 인한 피해가 예상되어 기존 노선의 변경을 권고함.

[기존노선 설계안]

[권고안]

[세부의견]

생태경관보전지역 또는 고덕수변생태복원지는 환경부의 법정보호종인 맹꽁이가 서식하고 있거나 지형의 여건상 습한지역이 일부 포함되어 있어 노랑물봉선 등이 자생하고 있음을 확인할 수 있었음.

기존 계획이 반영될 경우 서식지의 훼손은 물론 고덕수변생태복원지의 공원 탐방로 및 복원개념에 지대한 영향이 있을 것으로 우려되어 그림의 권고안과 같이 올림픽대로로부터 약 1미터 하단에 자전거 도로와 탐방로를 설치하는 것이 바람직할 것임. 그러나 현장조사결과 경사도와 사업대상지의 지형여건을 고려하여 부득이 생태경관보전지역(복원지포함)으로의 개념변경이 발생할 경우 아래의 조건들을 충족시켜야 할 것임.

고덕수변생태복원지의 경우 올림픽대로 인접 수로를 넘지 않는 범위에서의 사업이 수행되어야 하고 옛고덕천 수문이 위치한 지역의 경우 기존 시설물들로 인한 사업공간 확보가 어려울 것으로 판단되어 수문지역 직전에 자전거도로와 보행자도로를 분리해 보행자는 고덕수변생태복원지의 탐방로를 이용하여 쾌적성을 도모하고 자전거도로의 계획만 적용하는 방법을 통해 기존의 생태경관보전지역도 보전하고 시민의 이용만족도도 충족시키는 방안을 제시함.

자전거연결도로의 3구간에 해당하는 고덕생태경관보전지역의 경우 올림픽대로변과 인접한 사업예상구간의 부들군락지, 노랑물봉선 군락지와 수령 70년 이상으로 추정되는 상수리나무는 보전이 될 수 있도록 실시설계에 반영되어야 함.

해당지역은 은행열매, 나물, 약초 등의 불법채취가 빈번하게 일어나고 있는 지역으로 자전거도로 개설시 생태경관보전지역으로의 접근이 용이해질 가능성이 높아 예측지점에는 지정취지에 적합한 관리가 될 수 있도록 차폐식재를 통해 경관과 관리의 목적이 달성되도록 설계에 반영되어야 함.

하남시계구간과의 자전거도로 연결 사업 대상지는 생태경관보전지역을 통과하는 구간이어서 사업이 진행하면서 예측되는 양서파충류, 조류, 초본류, 목본류의 보전과 시민이용의 지속가능성을 확보하기 위하여 세부설계과 사업시행 과정에 관련 전문가 및 시민단체의 참여가 수반되어야 함.

[고덕생태경관보전지역의 노랑물봉선 군락지]